**Drewniany domek do montażu**

**Numer artykułu: 610065**

**Spis elementów**

1. Ścianka frontowa – czerwona
	* Belka podstawy – 1 szt.
	* Belki proste – 16 szt.
	* Belki szczytowe (ze skosami) – 4 szt.
	* Drzwi – 1 szt.
2. Ścianka tylna – zielona
	* Belka podstawy – 1 szt.
	* Belki proste – 8 szt.
	* Belki szczytowe (ze skosami) – 4 szt.
3. Ścianka boczna prawa – niebieska
	* Belka podstawy (połówka) – 1 szt.
	* Belki proste – 12 szt.
	* Belka górna (z wycięciami) – 1 szt.
	* Okienko – 1 szt.
4. Ścianka boczna lewa – żółta
	* Belka podstawy (połówka) – 1 szt.
	* Belki proste – 12 szt.
	* Belka górna (z wycięciami) – 1 szt.
	* Okienko – 1 szt.
5. Kalenica - fioletowa
	* Belki proste (krótkie) – 4 szt.
	* Belka górna (z wycięciami) – 1 szt.
6. Dach
	1. Krokwie skrajne (z haczykami) – 4 szt.
	2. Krokwie środkowe (z haczykami) – 2 szt.
	3. Krokwie pośrednie – 4 szt.
	4. Płyty połaci dachowej – 6 szt.
7. Kątownik do ustawiania kąta prostego między ściankami – 1 szt.

**Opis montażu:**

1. Montaż rozpoczynamy od ustawienia belek podstawy:
	* Połówek ścianek bocznych (prawej niebieskiej nr1 i lewej żółtej nr 1)
	* Ścianki frontowej czerwonej nr 1 i tylnej zielonej nr 1.

Belki łączymy ze sobą przez nałożenie z góry belek frontowej i tylnej na ustawione na podłożu belki boczne. Za pomocą dołączonego kątownika sprawdzamy kąty proste między ścianami.

1. Ścianki montujemy nakładając poszczególne belki w wycięcia poprzednich. Poszczególne elementy są oznaczone kolorami odpowiednio dla ścianki oraz są ponumerowane od dołu do góry (rys. nr 1).
2. Po ustawieniu kilku warstw, kiedy pojawią się wcięcia, wsuwamy od góry w powstałe otwory w ściankach bocznych okna a w ściance frontowej drzwi (rys. nr 2).
3. W trakcie montażu belek skośnych na ściance frontowej
i tylnej pojawią się wycięcia na środku, w które należy włożyć odpowiednio ponumerowane belki kalenicy (kolor fioletowy).
4. Montaż dachu rozpoczynamy od nałożenia krokwi
w odpowiednie wycięcia belek górnych, ścianek bocznych
i kalenicy. Krokwie nakładamy od góry wg kolejności zaznaczonej w gniazdach belek i dolnych wycięciach krokwi (rys. nr 3).
5. Na końcu nakładamy płyty połaci dachowej od dołu. Płyty nakładamy na haczyki wystające z krokwi i lekko przesuwamy w dół.

  Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na niebezpieczeństwo upadku i zranienia!

**Ostrzeżenia:**

Domek nie jest przystosowany do złych warunków atmosferycznych i zalecane jest przechowywanie go wewnątrz.

Może być używany jednocześnie nie więcej niż przez 12 dzieci!

Produkt dostarczony jest w częściach i musi być montowany pod nadzorem osoby dorosłej!

Niedozwolone jest wspinanie się na dach zmontowanego domku!

Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności kasków.

**Nr kolejnej belki**

**Kolor ścianki**



**3**

Rysunek 1



**1**

**2**

**3**

**1**

**2**

**3**

**4**

Rysunek 2



**3**

**3**

**Nr gniazda w belce górnej i krokwi muszą być zgodne**

Rysunek 3



**Dzieci powinny montować domek pod nadzorem opiekuna.**

**Kalenica kolor fioletowy**

**Ścianka boczna lewa kolor żółty**

**Ścianka frontowa kolor czerwony**

**Ścianka boczna prawa kolor niebieski**

**Ścianka tylna kolor zielony**